# Was ist neu in Version 9?

* Funksensoren von EnOcean bequem in NOXlink konfigurieren
* Mit rechter Maustaste direktes Senden der Konfiguration ohne Umweg über das Hauptmenü
* Mit rechter Maustaste direktes Auslösen der Tasterfunktion
* Mit **NOXlink** 9 kann auch der **NOXmaster-1024** mit Version 8 konfiguriert werden
* Erweiterte farbige Anzeige der Adressen von Eingangsbaugruppen
* «Schnelles Bearbeiten» neu auch bei gedimmten Ausgängen
* Per Mausklick die Ausgänge zur Funktionskontrolle ein- und ausschalten:

# 1. Installation von NOXlink auf Ihrem PC

|  |  |
| --- | --- |
| **Vorher der Installation** | * Bitte belassen Sie die „alten“ Programm-Versionen von **NOXlink** auf Ihrem PC, damit Sie ältere Anlagen (NOXmaster mit „alten“ Versionen) weiterhin pflegen können. * Mit Version 7 (oder tiefer) erstellte Konfigurationsdateien mailen Sie uns bitte zur Konversion. |
| **Nach der Installation** | * Starten Sie **NOXlink 9** und öffnen Sie die Konfigurationsdatei. * Speichern Sie die Konfigurationsdatei unter einem neuem Namen ab. * Führen Sie den Update-Assistenten aus (in der Menu-Zeile von **NOXlink 9**), um das Betriebssystem des **NOXmasters** auf den neusten Stand zu bringen. |

# 2. Update-Assistent (zum Updaten des Betriebssystems im NOXmaster)

|  |  |
| --- | --- |
| Warnung | **Bei diesem Vorgang wird das alte Betriebssystem aus dem Speicher des NOXmasters gelöscht. Wenn beim anschliessenden Programmieren des neuen Betriebssystems ein unvorhergesehenes Problem auftritt (Stromausfall, PC-Absturz, Problem mit Windows), kann es passieren, dass der NOXmaster nicht mehr programmiert werden kann. Die Anlage ist anschliessend „leer“, also nicht mehr funktionsfähig.**  **Sorgen Sie vor: bei hochverfügbaren Anlagen (Hotel, Restaurant usw.) bitte ein Ersatzgerät mit dem richtigen Betriebssystem bereithalten. Updates des Betriebssystems grundsätzlich morgens durchführen (Zeitreserve)!** |

|  |  |
| --- | --- |
| **..\..\..\Dokumente und Einstellungen\Wild Stefan\Anwendungsdaten\Microsoft\Media Catalog\Downloaded Clips\cl90\j0361728.wmf** | **Lokalisieren Sie bitte vorgängig den Ein-/Aus-Schalter für das NOXnet, denn sämtliche Funk­tionen werden beim Update vorübergehend ausser Betrieb sein!** |

Mit dem Update-Assistenten von **NOXlink** lässt sich das Betriebssystem des **NOXmasters** auf einfache Weise updaten. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schalten Sie **NOXnet** bitte am Hauptschalter oder am Leitungsschutzschalter (LS) kurz aus und wieder ein.

* PC und **NOXmaster** auf die gewohnte Art verbinden
* Unbedingt 9-poliges RS232-Kabel mit voller Belegung verwenden

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kontrolle, ob richtiges COM-Port ausgewählt ist (andernfalls unter „Optionen“ ändern)  Update-Datei wählen: NOXMASTER\_X\_XXX.S19   * Folgen Sie bitte den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm * Update-Dauer: 10...180 Sekunden * Nach dem Neustart des **NOXmasters** sind alle Funktionen wieder verfügbar * Schliessen Sie den Update-Assistenten |

* Führen Sie nun auf die gewohnte Weise ein „Senden“ durch
* Die Konfigurationsdatei (.nox) lässt sich mit älteren NOXlink-Versionen nicht mehr öffnen!