Versions-History INNOXEL Setup 

INNOXEL Setup 9.111, 06.06.2014
Neue Bilder für INNOXEL In 8 x Dry Contact und INNOXEL In 8 x 230 VAC.
GR-Nummern für das Touchpanel werden wieder richtig berechnet.
Der Hilfetext im Fenster Ereignissuche wird wieder angezeigt.
Diverse Texte mit falschen Produktbezeichnungen korrigiert.
Das Fenster der Tasterauswahl vergrössert, damit Schliessen-Button wieder sichtbar ist.

INNOXEL Setup 9.110, 20. Februar 2014
Die LEDs in den Tastern können neu invertiert dargestellt werden (erfordert Update des INNOXEL Master wie hier beschrieben, sowie Update der Eingangsbaugruppen auf Anfrage bei uns).
Die Bezeichnung NOXlink wurde durch INNOXEL Setup ersetzt.
Die Bezeichnung NOXmaster wurde durch Master ersetzt.
Der Volumenregler INNOXEL Audio 4 x Volume 100 V wurde in den Bildern integriert.
Der Neustart dauert neu 17 statt 15 Sekunden.
In den App-Eigenschaften wurde der Hinweis auf die GR-Nummer für die Touchpanel ergänzt.
Die GR-Nummern für Eingangsbaugruppen mit Flankensteuerung (INNOXEL In 04 LC, PIR, In 4 x 230 VAC, In 4 x Dry Contact) werden jetzt richtig angezeigt.
Die Dateinamenerweiterung wurde von .nox auf .noxnet geändert.

INNOXEL Setup 9.102, 12. Oktober 2012
Neu kann INNOXEL Setup über Ethernet mit dem Master kommunizieren, virtuelle COM-Ports werden also überflüssig.
Somit entfällt auch das Umschalten zwischen "Real Com Mode" für INNOXEL Setup und "TCP Server Mode" für INNOXEL App.
 Neu können 4 IP-Kameras mit je 2 Bedientasten für  NOXnet konfiguriert und in der INNOXEL App angezeigt werden.
 Unterstützte Kameras: einige Typen von Axis, Panasonic und Mobotics. Bitte unterstützte Typen anfragen.
 Umlaute in der Überschrift von INNOXEL App werden jetzt korrekt in XML-Code umgesetzt und im iOS-Gerät angezeigt.
 Es wurden einige INNOXEL App-Icons für die Rückmeldung ergänzt (Ventilator, Kaffeemaschine usw.). 

INNOXEL Setup 9.101, 10. April 2012 
Automatisch gefundene Tasten-LEDs werden korrekt zum INNOXEL Master übertragen.
Tasten-LEDs von eingefügten und gelöschten Tasten werden korrekt zum INNOXEL Master übertragen.
Alle Thermostaten können auf Kühlbetrieb umgestellt werden (erfordert evtl. Upgrade im Thermostaten).

INNOXEL Setup  9.100, 27. Februar 2012
Feller-Elegance-Taster und Eingangsbaugruppe für Flankensteuerung integriert.
Tastenfunktionen können nun einzeln ausgeschnitten, kopiert, eingefügt und gelöscht werden.
LED-Rückmeldungen können automatisch gesucht werden.
Jeder Taste können Eigenschaften zur Anzeige in INNOXEL App zugewiesen werden.
Neuer Menüpunkt für Sonderfunktionen: zum Konfigurieren eines B&O-Gateways.
Unter "Datei" lässt sich eine XML-Datei für INNOXEL App erstellen.
Wetterstation: "Regen" heisst jetzt neu "Niederschlag".

INNOXEL Setup 9.002, 1. September 2011
Neu Dimmen mit Zweitastenbedienung (Dimmer benötigen Update):
- Häkchen auf = aufdimmen (Zweitastenbedienung).
- Häkchen ab = abdimmen (Zweitastenbedienung).
- Häkchen auf+ab = auf-/abdimmen (Eintastenbedienung).
Programmierte Ereignisse mit INNOXEL In 8 x Dry Contact werden korrekt angezeigt.
Neue Baugruppe INNOXEL In 04 LC und INNOXEL Dim 4 x PWM eingefügt.

Version 9.001, 20. Juli 2010
Neue Baugruppe INNOXEL In 8 x Dry Contact eingefügt.
ToolTip jetzt auch bei den normalen Apparate-Bildern, nicht nur bei EnOcean-Apparaten.
Steckdosen usw. (Apparate ohne Adresse) können nun auch gelöscht, kopiert und ausgeschnitten werden.
Vor dem Senden zum INNOXEL Master muss nun zwingend gespeichert werden, sonst ist Version 8/9 unklar.
Haftungsausschluss bei Begrüssungsbildschirm eingefügt.
Problem mit nicht unterdrückten Schaltzeiten bei Limiten gelöst (Kundenrückmeldung).
Unter Schemas neue Baugruppe INNOXEL In 8 x Dry Contact eingefügt und Bildaufruf MSA korrigiert in Uhr und Sequenzer.

 




